本科生研究生桌椅黑板等家具采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称/参考品牌** | **数量** | **技术参数** |
| 1 | 合茂梯形桌 | 80个 |  功能需求\技术参数：梯形桌框架为一级冷轧钢管（宝钢）￠48mm\*1.5mm圆形钢管成型，可调节脚帽，抽斗层板为0.8mm钢板冲压折边。表面全部处理后高温静电喷涂。桌面板材采用优质三聚氰胺板外贴红榉防火板，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度2.5CM，2mmPVC封边。所有材质均达到国家绿色环保标准。900\*520\*450\*380\*750mm |
| 2 | 合茂梯形桌配套曲木椅 | 80 | 椅子参数:规格:400\*460\*780mm生产工艺及质量标准：椅架采用20\*20\*1.5mm优质“四联”冷拔方管，经自动弯管机折弯成型，二氧化碳保护焊焊接而成。课椅钢件结构外部均通过物理除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理（颜色为银灰）。连体椅背座板基材采用东北产优质桦木胶合板，经高频热压一次成型，表面贴“盟禾”防火板，边缘棱角处理为椭圆弧型，板材断面磨光涂刷“易涂宝”清漆，外加防火板装饰（颜色：榉木色），涂进口“波顿”环保胶，利用高频压机一次模压而成，厚度达10mm。座板与钢架用M6电镀型大帽螺丝配防松螺母，不松动。桌脚下方配有尼龙塑料垫脚，防滑、耐磨、消声。 |
| 3 | 合茂课桌 | 1235 |  桌面：400\*600\*18mm实木多层板，双圆弧厚成型外贴红榉色防火面板；桌架：30\*50\*1.2mm优质椭圆管；桌斗：采用20\*20\*1.2mm方管弯曲成型；地脚：30\*50\*1.2mm优质椭圆管；一次采用冲压成型保证桌子稳定性，脚帽采用防滑减震脚帽，所有钢材表面处理用物理除锈，表面进行喷涂处理涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷，所有材质均达到国家绿色环保标准。 |
| 4 | 合茂曲木椅 | 1290 | 椅子参数:规格:400\*460\*780mm生产工艺及质量标准：椅架采用20\*20\*1.5mm优质“四联”冷拔方管，经自动弯管机折弯成型，二氧化碳保护焊焊接而成。课椅钢件结构外部均通过物理除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理（颜色为银灰）。连体椅背座板基材采用东北产优质桦木胶合板，经高频热压一次成型，表面贴“盟禾”防火板，边缘棱角处理为椭圆弧型，板材断面磨光涂刷“易涂宝”清漆，外加防火板装饰（颜色：榉木色），涂进口“波顿”环保胶，利用高频压机一次模压而成，厚度达10mm。座板与钢架用M6电镀型大帽螺丝配防松螺母，不松动。桌脚下方配有尼龙塑料垫脚，防滑、耐磨、消声。 |
| 5 | 合茂讲台3700\*1000\*200MM | 2 | 教室讲台 标准常规尺寸：3700\*1000\*200MM，面板采用环保强化复合木地板，框架采用钢木结构,铝合金封边，圆角、斜角、直角均可制作，紧固耐用，美观大方。（颜色尺寸可定制）所有材质均达到国家绿色环保标准。。 单价：2590元/个 |
| 6 | 合茂讲台6000\*1200\*200MM | 2 | 标准常规尺寸：6000\*1200\*200MM，面板采用环保强化复合木地板，框架采用钢木结构,铝合金封边，圆角、斜角、直角均可制作，紧固耐用，美观大方。（颜色尺寸可定制）。所有材质均达到国家绿色环保标准。 单价：4560元/个 |
| 7 | 合茂会议桌2800\*1200\*750mm | 1 | 基材采用E1级优质环保中密度板，优等胡桃木皮饰面，木皮厚度不小于0.6mm,所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。优质环保钢架，结实耐用。所有材质均达到国家绿色环保标准。 |
| 8 | 合茂会议椅子 | 10 | 采用优质实木，保证不变形、不开裂；2.油漆：采用品牌木器专用漆，漆面平整无颗粒、气泡、渣点，色泽均匀，颜色定制：3.人体工学、弧形设计、无扶手，坐垫采用优质皮革。所有材质均达到国家绿色环保标准。 |
| 9 | 合茂1.2米办公电脑桌 | 2 | 基材采用E1级优质环保中密度板，优等胡桃木皮饰面，木皮厚度不小于0.6mm,所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。进口优质五金配件（三节无声滑轨）。所有材质均达到国家绿色环保标准。 |
| 10 | 合茂1.2米办公电脑桌配套椅子 | 2 | 人体工程学设计，时尚金属扶手，清爽透气网布，优选椅背网布，蜂巢式网孔设计，透气性好，加厚材料，座垫高密度海绵，高回弹性能，保护腰椎，品质保证，环保耐用。所有材质均达到国家绿色环保标准。 |
| 11 | 合茂1.5米活动白板 | 1 | 采用12层工艺面板，板面顺滑，结实耐用，抗冲击性好，表面平整不易变形，支架采用加厚冷轧钢，整体钢支架稳定度高，硬度强，横杆支撑加固等多重加固，结实环保耐用。所有材质均达到国家绿色环保标准。1000\*1500mm1000\*2000mm |
| 12 | 合茂黑板-上下升降2400\*2100 | 2 | 面板材料 采用韩国进口板面，腹膜。原装板为基材，面板宽度为1.2米，厚度为0.4mm，书写黑板专用烤漆喷涂，经高温固化而成，颜色为墨绿色（或白色），漆膜厚度均匀，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击，抗磨损，不褪色，使用年限15—20年。 夹层材料 双A型瓦楞纸板做夹层，面层纸克重250g，芯层为150g,面层无折痕，书写流利。 背板材料 进口热度锌板，板面平整，镀层牢固，光滑而均匀。 升降边框 高档香槟色，磨砂电泳铝材，防止氧化，铸锭状态有色金属达到行业标准YS67-93，化学成分达到GB/T3190-96，耐磨蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000，尺寸及其允许偏差达到GB/T5237-2000高精级，外形美观，高雅。 传动链轮 特有护链装置确，保传动平稳，不脱链条 安装 承受折抗压力不低于100N。 升降框架包角 ABC工程塑料，模具一次成型 外观 升降固定黑板无任何安全隐患，牢固平整，外形美观大方黑板高2.4米\*2.1米长\*2块上下推拉。 |
| 13 | 合茂黑板-上下升降2400\*2100 | 2 | 面板材料 采用韩国进口板面，腹膜。原装板为基材，面板宽度为1.2米，厚度为0.4mm，书写黑板专用烤漆喷涂，经高温固化而成，颜色为墨绿色（或白色），漆膜厚度均匀，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击，抗磨损，不褪色，使用年限15—20年。 夹层材料 双A型瓦楞纸板做夹层，面层纸克重250g，芯层为150g,面层无折痕，书写流利。 背板材料 进口热度锌板，板面平整，镀层牢固，光滑而均匀。 升降边框 高档香槟色，磨砂电泳铝材，防止氧化，铸锭状态有色金属达到行业标准YS67-93，化学成分达到GB/T3190-96，耐磨蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000，尺寸及其允许偏差达到GB/T5237-2000高精级，外形美观，高雅。 传动链轮 特有护链装置确，保传动平稳，不脱链条 安装 承受折抗压力不低于100N。黑板高2.4米\*2.1米长\*2块上下推拉。 |
| 14 | 合茂黑板-左右推拉3600\*1300 | 3 | …面板材料 采用韩国进口板面，腹膜。原装板为基材，面板宽度为1.2米，厚度为0.4mm，书写黑板专用烤漆喷涂，经高温固化而成，颜色为墨绿色（或白色），漆膜厚度均匀，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击，抗磨损，不褪色，使用年限15—20年。 夹层材料 双A型瓦楞纸板做夹层，面层纸克重250g，芯层为150g,面层无折痕，书写流利。 背板材料 进口热度锌板，板面平整，镀层牢固，光滑而均匀。 升降边框 高档香槟色，磨砂电泳铝材，防止氧化，铸锭状态有色金属达到行业标准YS67-93，化学成分达到GB/T3190-96，耐磨蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000，尺寸及其允许偏差达到GB/T5237-2000高精级，外形美观，高雅。 传动链轮 特有护链装置确，保传动平稳，不脱链条 安装 承受折抗压力不低于100N。 升降框架包角 ABC工程塑料，模具一次成型 外观 升降固定黑板无任何安全隐患，牢固平整，外形美观大方黑板高3.6米\*1.3米长\*2块左右推拉。 |

售后服务

（1）供方保证所供货物均为全新未开封原厂合格产品，自需方验收合格之日起所有货物免费质保5年（配件耗材除外）。质保期非人为损坏情况下全部维护、维修费用由供方承担。质保期外，供方终身维修，所需备件按成本收取。

（2）供方应提供7×24小时免费电话在线支持，质保期内货物如出现任何故障，供方应在收到需方故障通知后3分钟内响应，在线1小时内解决问题，如需现场解决，应于8小时内到达需方现场，24小时内解决问题。如故障无法排除，供方应将货物发送到维修地点维修时，应确保4周内完成维修，期间产生的所有费用均由供方承担，货物修复后质保期应做相应顺延。

（3）货物到货后，由供方组织专业技术人员负责货物安装、调试，确保货物技术指标验收合格。