教室桌椅、黑板项目采购需求

一、采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **是否进口** | **是否核心产品** |
| 1 | 方形单桌 | 500 | 张 | 否 | 是 |
| 2 | 椅子 | 500 | 把 | 否 | 是 |
| 3 | 制图桌 | 250 | 张 | 否 | 是 |
| 4 | 凳子 | 250 | 个 | 否 | 是 |
| 5 | 黑板 | 6 | 块 | 否 | 是 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价 □单一来源 √网上商城

三、其他

质保期：5年 ；

供货期：合同签订后 30 日历天；

技术负责人：

技术负责人电话：

技术负责人信箱：

采购申请单位签字盖章：

论证部门签字盖章：

年 月 日

四、采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **采购需求** |
| 1 | 方形单桌 | 500 | 1. 桌面：400\*600\*18mm多层板，双圆弧成型外贴红榉色防火面；  2. 桌架：30\*50\*1.2mm优质椭圆管；  3. 桌斗：采用20\*20\*1.2mm方管弯曲成型；  4. 地脚：30\*50\*1.2mm优质椭圆管。  外观：钢材表层处理用物理除锈，表面进行喷塑处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷，整体外观无安装链接螺丝外露；所有原材料均达到国家环保标准。 |
| 2 | 椅子 | 500 | 采用20\*20\*1.2mm方管弯曲成型，横撑用20\*20\*1.2mm方管；座靠板：采用连体椅背靠板；外观：钢材表层处理用物理除锈，表面进行喷塑处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷，整体外观无安装链接螺丝外露；所有原材料均达到国家环保标准。 |
| 3 | 制图桌 | 250 | 1. 制图桌面: 600 \*520 \*18mm ，制图桌面板采用实木本色细木工板四周木条封边；  2. 制图桌面调节角度：0—85°；  3. 制图桌腿柱方钢：30\*30mm；  4. 制图桌着地方钢:30\*50mm；  5. 制图桌放置斗：500\*400\*320mm；  6. 制图桌笔槽:500\*60\*20mm（两端抹圆角处理）；  7. 制图桌的腿脚均加装橡胶保护垫，减少噪音、损耗和震动，制图桌脚套：PVC材料；  8. 制图桌规格尺寸： 600\*520\*760mm。  所有材质均达到国家绿色环保标准。 |
| 4 | 凳子 | 250 | 材料采用国标方钢腿、主架采用优质低碳钢架（25mm\*25mm,壁厚不小于1.5mm)凳面为18mm厚实木多层板贴红榉防火板，颜色：钢架部分经酸洗磷化处理后，经流水线一次喷塑为灰白色。腿与地接触加橡胶垫，着地平稳。凳盘为0.9mm冷轧钢板一次冲压成型，凳面略低凳盘周围，并从下部用自攻螺丝与撑料相连。凳面周边弧形状。所有材质均达到国家绿色环保标准。 |
| 5 | 黑板 | 6 | l. 板面：书写面材质采用进口亚光烤漆钢板，板面为墨绿色基板厚度≥0.4mm，涂膜硬度≥8H（莫氏）易写易擦写后无痕迹坚固耐用，涂层采用丙烯酸树脂漆,表面粗糙度RA1.6-3.2um光泽度不低于6%；  2. 绿板内芯材料：防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板，容重不低于20KG/M^3；  3. 背板：优质防锈镀锌钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，流水线一次成型，凹槽造型美观、可增加强度  4. 规格：绿板1.25\*4米，也可根据教室尺寸定制。  5. 边框材料：采用高强度茶色电泳铝合金，耐磨抗拉不变形，宽度为≥40mm， 厚度≥0.2cm，壁厚≥1.2mm  6. 包角材料：采用抗老化，抗疲劳，壁厚2mmABS工程朔料注朔，一次成型模具。  7. 书写面要求：平整，无波纹，龟裂，针孔、无斑痕，及凹凸不平缺陷，易写性环保书写板，适用普通粉笔，字迹清晰防粉尘，减少污染。书写应手感流畅、充实，笔道均匀。线条明显，书写经过一万次擦拭，磨耗后表面糙度不小RA1.6nm，书写面的颜色应均匀，有良好的耐光性。  8. 安装牢固：隐形安装，没有任何安全隐患，美观大方。 |