1#、2#、3#教学楼补增桌椅采购需求

一、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **是否进口** | **是否核心产品** | **预算单价** | **预算 金额** | **备注** |
| 1 | 不带挡板桌椅 | 158 | 套 | 否 | 否 | 350 | 55300 |  |
| 2 | 带挡板桌椅 | 202 | 套 | 否 | 否 | 360 | 72720 |  |
| 3 | 单座椅 | 11 | 张 | 否 | 否 | 200 | 2200 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 130220 |  |

二、其他

质保期：3年；

供货期：合同签订后20日历天；

四、采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **采购需求** |
| **1** | **不带挡板 桌椅**  | **158** | **C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20211026160416.jpg**C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20211026160423.jpg座椅：1、规格：500\*800mm；2、颜色：需要与补装教室座椅颜色一致；3、立柱采用40\*80\*2mm椭圆管，呈弧形与椅背成同弧，表面做喷涂处理，不易被氧化生锈，结实牢靠；4、座托采用30\*90\*2mm椭圆管，表面做喷涂处理，不易被氧化生锈，结实牢靠；5、托铁为2mm冷轧板冲压成型，表面做喷涂处理，不易被氧化生锈，结实牢靠；6、椅座和椅背均采用多层板热压成型，面贴防火板，表面做高光聚脂处理，表面高光泽，耐磨耐压性好，同时具备有不变形，易清洁等特点.，厚度均≧12mm，座板四周PU封边；7、翻转系统为无簧自翻，内设优质减震垫，重力自动无声翻转；8、地脚采用270\*80\*3mm优质钢板冲压成型，表面经过喷涂处理，美观抗氧化，与地面接触处采用膨胀栓固定；9、所配物品按要求安装到位。桌子：1、规格：500\*760mm；2、颜色：需要与补装教室座椅颜色一致；3、立柱采用40\*80\*2mm椭圆管，呈弧形，表面做喷涂处理，不易被氧化生锈，结实牢靠；4、桌面版为300\*18mm实木多层板，双圆弧厚成型；5、第二层格板为1mm钢板镂空；6、地脚采用270\*80\*3mm优质钢板冲压成型，表面经过喷涂处理，美观抗氧化，与地面接触处采用膨胀栓固定；7、所配物品按要求安装到位。 |
| **2** | **带挡板桌椅**  | **202** | **C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20211026160416.jpg**C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20211026160423.jpg1、规格：与不带挡板桌椅一样，只是桌椅前需要加挡板2、颜色：需要与补装教室座椅颜色一致；3、所配物品按要求安装到位。 |
| **3** | **单座椅** | **11** | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20211026160416.jpg1、规格：500\*800mm；2、颜色：需要与补装教室座椅颜色一致；3、立柱采用40\*80\*2mm椭圆管，呈弧形与椅背成同弧，表面做喷涂处理，不易被氧化生锈，结实牢靠；4、座托采用30\*90\*2mm椭圆管，表面做喷涂处理，不易被氧化生锈，结实牢靠；5、托铁为2mm冷轧板冲压成型，表面做喷涂处理，不易被氧化生锈，结实牢靠；6、椅座和椅背均采用多层板热压成型，面贴防火板，表面做高光聚脂处理，表面高光泽，耐磨耐压性好，同时具备有不变形，易清洁等特点.，厚度均≧12mm，座板四周PU封边；7、翻转系统为无簧自翻，内设优质减震垫，重力自动无声翻转；8、地脚采用270\*80\*3mm优质钢板冲压成型，表面经过喷涂处理，美观抗氧化，与地面接触处采用膨胀栓固定；9、所配物品按要求安装到位。 |