河南理工大学网上商城项目采购申请表

一、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 安全楼北侧4/5层实验室桌椅 | | | | | | | | |
| 申请单位 | 安全科学与工程学院 | | | | 预算金额（元） | | 44.4万 | | |
| 供货期 | 1个月 | | 质保期 | | 3年 | | 安装地点 | 安全学院北侧4/5层 | |
| 采购需求  （如果采购清单较多，可附表。） | 序号 | 设备名称 | | 数量/单位 | | 技术参数及相关要求 | | | 品牌型号 |
| 1 | 办公桌 | | 555套 | | 技术参数在附表 | | | 鸿昇缘、HSD1060 |
| 2 | 椅子 | | 555把 | | 技术参数在附表 | | | 鸿昇缘、HSY55 |
| 3 | 32门储物柜 | | 9台 | | 技术参数在附表 | | | 鸿昇缘、HSG1218 |
| 4 | 24门储物柜 | | 8台 | | 技术参数在附表 | | | 鸿昇缘、HSG0918 |
| 5 | 16门储物柜 | | 2台 | | 技术参数在附表 | | | 鸿昇缘、HSG0618 |
| 6 | 27门储物柜 | | 3台 | | 技术参数在附表 | | | 鸿昇缘、HSG0922 |

二、采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量/单位** | **技术参数及相关要求** | **品牌型号** |
| 1 | 办公桌 | 555套 | 规格：1000\*600\*1350mm  参数：1、面材：采用优质三聚氰胺板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》并其符合国家标准(检验报告封面“CAL、CMA、CNAS”三标识齐全)且浸渍胶膜纸饰面纤维板理化性能含水率≤6.8％，甲醛释放量（气候箱法）≤0.013mg/m³；  2、基材：E1级刨花板，桌板厚度25mm，含水率介于3.0%-13.0%，甲醛释放量≤1.2mg/L；防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染；符合GB 18584-2001《室内饰装修材料家具中有物质限》GB/T 4897-2015《刨花板》；  3、封边：优质同色ABS激光封边，耐干热、耐磨、耐老化；  4、钢架：30\*60mm黑色喷涂钢架。  5、桌面上部含1个插电板、1个网线插口，桌面下部含1个插电板，需要走线到地线接口。  备注：一共15个实验室。具体安装与用户协商，根据每个房间的实际情况确定办公桌的布置。 | 鸿昇缘、HSD1060 |
| 2 | 办公椅 | 555把 | 规格：500\*500\*900mm  参数：1.面料：采用优质阻燃布料，无色差，无异味。禁用致癌，致敏及其他染料；符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》要求并其符合国家标准(检验报告封面“CAL、CMA、CNAS”三标识齐全)且面料外观性能，面料应保持清洁，无破损，纺织面料应：（1）同一部位绒面的绒毛方向应一致（2）无明显色差（3）无残疵点。  2.海绵：采用密度26Kg/m³高回弹优质定型绵，软硬适中，圆润厚实，回弹性能好，阻燃无毒，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》要求并其符合国家标准(检验报告封面“CAL、CMA、CNAS”三标识齐全)且表观密度座面≥26Kg/m³，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级≥36%，压缩永久变形C级≤7.2%；  3.钢架：黑色烤漆钢架。 | 鸿昇缘、HSY55 |
| 3 | 32门储物柜 | 9台 | 规格：1200\*400\*1800mm  参数：1.钢板：0.8mm厚国标冷轧钢板加工生产；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀：100h内观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生，100h后划道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，重金属可溶性铅、镉、铬、汞含量均＜5mg/kg，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准；  2.工艺：外观焊接光滑平整，牢固，严密；部件经九工位处理后进行流水线静电喷塑；  3.望通管理钥匙功能、专利拉手设计、优质静音滑道；  4.塑粉:采用“阿克苏”国家级认证最新环保型塑粉。 | 鸿昇缘、HSG1218 |
| 4 | 24门储物柜 | 8台 | 规格：900\*400\*1800mm  参数：1.钢板：0.8mm厚国标冷轧钢板加工生产；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀：100h内观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生，100h后划道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，重金属可溶性铅、镉、铬、汞含量均＜5mg/kg，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准；  2.工艺：外观焊接光滑平整，牢固，严密；部件经九工位处理后进行流水线静电喷塑；  3.望通管理钥匙功能、专利拉手设计、优质静音滑道；  4.塑粉:采用“阿克苏”国家级认证最新环保型塑粉。 | 鸿昇缘、HSG0918 |
| 5 | 16门储物柜 | 2台 | 规格：600\*400\*1800mm  参数：1.钢板：0.8mm厚国标冷轧钢板加工生产；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀：100h内观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生，100h后划道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，重金属可溶性铅、镉、铬、汞含量均＜5mg/kg，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准；  2.工艺：外观焊接光滑平整，牢固，严密；部件经九工位处理后进行流水线静电喷塑；  3.望通管理钥匙功能、专利拉手设计、优质静音滑道；  4.塑粉:采用“阿克苏”国家级认证最新环保型塑粉。 | 鸿昇缘、HSG0618 |
| 6 | 27门储物柜 | 3台 | 规格：900\*400\*2020mm  参数：1.钢板：0.8mm厚国标冷轧钢板加工生产；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀：100h内观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生，100h后划道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，重金属可溶性铅、镉、铬、汞含量均＜5mg/kg，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准；  2.工艺：外观焊接光滑平整，牢固，严密；部件经九工位处理后进行流水线静电喷塑；  3.望通管理钥匙功能、专利拉手设计、优质静音滑道；  4.塑粉:采用“阿克苏”国家级认证最新环保型塑粉。 | 鸿昇缘、HSG0922 |