河南理工大学网上商城项目采购申请表

一、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 北校区一站式学生社区家具 | | | | | | | |
| 申请单位 | 学生工作部（处） | | | | 预算金额（元） | | 14.98万元 | |
| 经费名称 | 学生教育管理专项 | | | | 经费编号 | | 720605 | |
| 供货期 | 1个月 | | 质保期 | | 3年 | | 安装地点 | 北校区一站式学生社区 |
| 技术负责人 |  | | 联系电话 | |  | | 联系信箱 |  |
| 采购需求  （如果采购清单较多，可附表。） | 序号 | 设备名称 | | 数量/单位 | | 技术参数及相关要求 | | 品牌型号 |
| 1 | 服务台内办公桌 | | 6张 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB1211 |
| 2 | 办公椅 | | 6把 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS55 |
| 3 | 休闲桌 | | 2个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB08 |
| 4 | 休闲椅 | | 6把 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS12 |
| 5 | 休闲椅 | | 2个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS22 |
| 6 | 休闲桌 | | 1个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB55 |
| 7 | 方墩 | | 4个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS21 |
| 8 | 休闲沙发组合单元1 | | 5个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS21 |
| 9 | 休闲沙发组合单元2 | | 2个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS25 |
| 10 | 茶几 | | 3个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB55 |
| 11 | 圆墩 | | 4个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS11 |
| 12 | 办公桌 | | 4张 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB1407 |
| 13 | 办公椅 | | 4把 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS55 |
| 14 | 三人沙发 | | 1个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS2109 |
| 15 | 茶几 | | 1个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB1206 |
| 16 | 会议桌 | | 1个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB3514 |
| 17 | 会议椅 | | 17把 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS45 |
| 18 | 办公桌 | | 2套 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB1414 |
| 19 | 办公椅 | | 4把 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS55 |
| 20 | 手工桌 | | 4张 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB1010 |
| 21 | 手工椅 | | 16把 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS32 |
| 22 | 讲台 | | 1个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB7147 |
| 23 | 手工桌 | | 1套 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB16 |
| 24 | 手工桌 | | 1张 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB2412 |
| 25 | 手工椅 | | 16把 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS32 |
| 26 | 洽谈桌 | | 1个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB08 |
| 27 | 休闲椅 | | 4把 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS22 |
| 28 | 洽谈桌 | | 2张 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB1470 |
| 29 | 休闲椅 | | 8把 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS50 |
| 30 | 等候椅 | | 1个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS1810 |
| 31 | 办公桌 | | 1套 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB1414 |
| 32 | 文件柜 | | 4张 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、G09 |
| 33 | 办公椅 | | 2把 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS55 |
| 34 | 洽谈桌 | | 1张 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB2412 |
| 35 | 洽谈椅 | | 8把 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS45 |
| 36 | 演讲台 | | 1个 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、CB7353 |
| 37 | 会议椅 | | 80把 | | 技术参数在附表 | | 鸿昇缘、GS59 |
| 采购申请单位意见 | 采购申请单位：（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | |
| 论证部门意见（如有） | 论证部门：（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | |

二、采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量/单位** | **技术参数及相关要求** | 品牌型号 |
| 1 | 服务台内办公桌 | 6张 | 规格：1200\*550\*750mm 参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准； 2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级； 3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准； 4.金属配件：采用国标五金件。 | 鸿昇缘、CB1211 |
| 2 | 办公椅 | 6把 | 规格：575\*580\*940-1050mm 参数：1、椅背：PP+玻璃纤维，华宇OA-2000(黑色)，幅宽1.50M，主要成分：涤纶.  2、椅座：E1环保衬板，定型海绵厚度45CM/密度（65±5）/硬度（45±5）/颜色（白色），茂功OS-800面料；  3、扶手：PP+GF15%固定扶手.  4、底盘：黑色中班蝴蝶底盘，规格：后仰角度22±2°/手柄弹力调节/一档锁定/底板厚度3.0mm/冷轧钢+塑胶/黑色/烤漆.  5、气压杆：Φ50 100沉口4公分黑色气杆，规格：外管总长195mm行程100双缩40/外管黑色烤漆/棒芯镀铬/3级白头，有效行程100mm，旋转360度.  6、椅脚：340黑色五星脚，PP+GF.  7、脚轮：黑色Ф50骆驼轮.  8、符合GB/T3325-2017 GB18584-2001标准要求,检测内容包括：可溶性铅：≤0.7mg/kg，可溶性镉≤0.7mg/kg, 可溶性铬≤0.7mg/kg,可溶性汞≤0.5mg/kg，金属电镀层抗盐雾应合格. | 鸿昇缘、GS55 |
| 3 | 休闲桌 | 2个 | 规格：D800\*750mm  参数：1.台面：三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准；  2.脚架：白色喷涂D500mm圆形喇叭盘。 | 鸿昇缘、CB08 |
| 4 | 休闲椅 | 6把 | 规格：600\*530\*810mm  参数：1.椅座：一体成型PP材质椅身，增强稳固性与承重能力；  2.坐垫：定型海绵，采用密度26Kg/m³高回弹优质定型绵，软硬适中，圆润厚实，回弹性能好，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级36%，压缩永久变形C级7.2%，不变形，阻燃无毒，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动；符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准；  3.钢架：黑色喷涂钢架。 | 鸿昇缘、GS12 |
| 5 | 休闲椅 | 2个 | 规格：650\*800\*750mm  参数：1.面料：采用优质阻燃布料，无色差，无异味。禁用致癌，致敏及其他染料；  2.海绵：定型海绵，采用密度26Kg/m³高回弹优质定型绵，软硬适中，圆润厚实，回弹性能好，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级36%，压缩永久变形C级7.2%，不变形，阻燃无毒，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动；符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准；；  3.脚架：实木脚。 | 鸿昇缘、GS22 |
| 6 | 休闲桌 | 1个 | 规格：D500\*550mm  参数：1.台面：三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准；  2.脚架：白色喷涂D500mm圆形喇叭盘。 | 鸿昇缘、CB55 |
| 7 | 方墩 | 4个 | 规格：600\*600\*450mm 参数：1.坐垫：定型海绵，采用密度26Kg/m³高回弹优质定型绵，软硬适中，圆润厚实，回弹性能好，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级36%，压缩永久变形C级7.2%，不变形，阻燃无毒，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动；符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准； 2.底脚：黑色PP底脚。 | 鸿昇缘、GS21 |
| 8 | 休闲沙发组合单元1 | 5个 | 规格：600\*600\*450mm 参数：1.坐垫：定型海绵，采用密度26Kg/m³高回弹优质定型绵，软硬适中，圆润厚实，回弹性能好，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级36%，压缩永久变形C级7.2%，不变形，阻燃无毒，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动；符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准； 2.底脚：黑色PP底脚。 | 鸿昇缘、GS21 |
| 9 | 休闲沙发组合单元2 | 2个 | 规格：1200\*675\*450mm 参数：1.坐垫：定型海绵，采用密度26Kg/m³高回弹优质定型绵，软硬适中，圆润厚实，回弹性能好，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级36%，压缩永久变形C级7.2%，不变形，阻燃无毒，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动；符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准； 2.底脚：黑色PP底脚。 | 鸿昇缘、GS25 |
| 10 | 茶几 | 3个 | 规格：1200\*525\*450mm 参数：1.饰面：厚0.8mm美国进口优质胡桃木皮，含水率12.7％，木皮宽度200mm；所有木皮均经过严格挑选，确保纹理及颜色基本一致后缝制，无结疤，无瑕疵；符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准； 2.基材：优质中密度纤维板（符合国家E1级环保标准），所有板材全部经过蒸、压、煮、烘干、杀菌、杀虫处理。材料不会变形、不生虫，不带有害气体，甲醛释放量（气候箱法）0.06mg/m³，符合《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 | 鸿昇缘、CB55 |
| 11 | 圆墩 | 4个 | 规格：D300\*450mm 参数：1.坐垫：定型海绵，采用密度26Kg/m³高回弹优质定型绵，软硬适中，圆润厚实，回弹性能好，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级36%，压缩永久变形C级7.2%，不变形，阻燃无毒，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动；符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准； 2.底脚：不锈钢内收底脚。 | 鸿昇缘、GS11 |
| 12 | 办公桌 | 4张 | 规格：1400\*700\*750mm 参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准； 2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级； 3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准； 4.金属配件：采用国标五金件。 | 鸿昇缘、CB1407 |
| 13 | 办公椅 | 4把 | 规格：575\*580\*940-1050mm  1、椅背：PP+玻璃纤维，华宇OA-2000(黑色)，幅宽1.50M，主要成分：涤纶.  2、椅座：E1环保衬板，定型海绵厚度45CM/密度（65±5）/硬度（45±5）/颜色（白色），茂功OS-800面料；  3、扶手：PP+GF15%固定扶手.  4、底盘：黑色中班蝴蝶底盘，规格：后仰角度22±2°/手柄弹力调节/一档锁定/底板厚度3.0mm/冷轧钢+塑胶/黑色/烤漆.  5、气压杆：Φ50 100沉口4公分黑色气杆，规格：外管总长195mm行程100双缩40/外管黑色烤漆/棒芯镀铬/3级白头，有效行程100mm，旋转360度.  6、椅脚：340黑色五星脚，PP+GF.  7、脚轮：黑色Ф50骆驼轮.  8、符合GB/T3325-2017 GB18584-2001标准要求,检测内容包括：可溶性铅：≤0.7mg/kg，可溶性镉≤0.7mg/kg, 可溶性铬≤0.7mg/kg,可溶性汞≤0.5mg/kg，金属电镀层抗盐雾应合格. | 鸿昇缘、GS55 |
| 14 | 三人沙发 | 1个 | 规格：2100\*900\*800mm 参数：1面料：采用优质西皮面料，纹路细致均匀色泽柔软有弹性，无色差，无异味其光泽好，透气性强，冬暖夏凉。皮厚1.2mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，布面更加柔软舒适，光泽持久性长；耐干摩擦色牢度4级；符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准； 2.海绵：采用密度26Kg/m³高回弹优质定型绵，软硬适中，圆润厚实，回弹性能好，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级36%，压缩永久变形C级7.2%，不变形，阻燃无毒，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动；符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准； 3.钢架：黑色喷涂脚。 | 鸿昇缘、GS2109 |
| 15 | 茶几 | 1个 | 规格：1200\*600\*450mm 参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准； 2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级； 3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准； 4.脚架：白色喷涂钢架。 | 鸿昇缘、CB1206 |
| 16 | 会议桌 | 1个 | 规格：3500\*1400\*450mm 参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准； 2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级； 3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准； 4.金属配件：采用国标五金件。 | 鸿昇缘、CB3514 |
| 17 | 会议椅 | 17把 | 规格： 575\*580\*940mm 参数：1.黑色尼龙玻纤椅身，配尼龙特网，设有附合人体工程学的弹性自适应的腰靠； 2.PP固定扶手，皮肤贴合更舒适； 3.坐垫定型海绵，采用密度26Kg/m³高回弹优质定型绵，软硬适中，圆润厚实，回弹性能好，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级36%，压缩永久变形C级7.2%，不变形，阻燃无毒，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动；符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准； 4.钢架：黑色喷涂弓形架。 | 鸿昇缘、GS45 |
| 18 | 办公桌 | 2套 | 规格：1400\*1400\*1050mm 参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准； 2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级； 3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准； 4.金属配件：采用国标五金件。 | 鸿昇缘、CB1414 |
| 19 | 办公椅 | 4把 | 规格：575\*580\*940-1050mm  1、椅背：PP+玻璃纤维，华宇OA-2000(黑色)，幅宽1.50M，主要成分：涤纶.  2、椅座：E1环保衬板，定型海绵厚度45CM/密度（65±5）/硬度（45±5）/颜色（白色），茂功OS-800面料；  3、扶手：PP+GF15%固定扶手.  4、底盘：黑色中班蝴蝶底盘，规格：后仰角度22±2°/手柄弹力调节/一档锁定/底板厚度3.0mm/冷轧钢+塑胶/黑色/烤漆.  5、气压杆：Φ50 100沉口4公分黑色气杆，规格：外管总长195mm行程100双缩40/外管黑色烤漆/棒芯镀铬/3级白头，有效行程100mm，旋转360度.  6、椅脚：340黑色五星脚，PP+GF.  7、脚轮：黑色Ф50骆驼轮.  8、符合GB/T3325-2017 GB18584-2001标准要求,检测内容包括：可溶性铅：≤0.7mg/kg，可溶性镉≤0.7mg/kg, 可溶性铬≤0.7mg/kg,可溶性汞≤0.5mg/kg，金属电镀层抗盐雾应合格. | 鸿昇缘、GS55 |
| 20 | 手工桌 | 4张 | 规格：1000\*1000\*750mm 参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准； 2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级； 3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准； 4.金属配件：采用国标五金件。 | 鸿昇缘、CB1010 |
| 21 | 手工椅 | 16把 | 规格：560\*450\*805mm  参数：1.椅座：一体成型PP材质椅身，增强稳固性与承重能力；  2.钢架：弓形实心不锈钢脚。 | 鸿昇缘、GS32 |
| 22 | 讲台 | 1个 | 规格：730\*530\*1150mm  参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准；  2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级；  3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准；  4.金属配件：采用国标五金件。 | 鸿昇缘、CB7147 |
| 23 | 手工桌 | 1套 | 规格：D1600\*750mm（六角形桌，单面宽度800） 参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准； 2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级； 3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准； 4.金属配件：采用国标五金件。 | 鸿昇缘、CB16 |
| 24 | 手工桌 | 1张 | 规格：2400\*1200\*750mm 参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准； 2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级； 3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准； 4.金属配件：采用国标五金件。 | 鸿昇缘、CB2412 |
| 25 | 手工椅 | 16把 | 规格：560\*450\*805mm  参数：1.椅座：一体成型PP材质椅身，增强稳固性与承重能力；  2.钢架：弓形实心不锈钢脚。 | 鸿昇缘、GS32 |
| 26 | 洽谈桌 | 1个 | 规格：D800\*750mm  参数：1.台面：三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准；  2.脚架：白色喷涂D500mm圆形喇叭盘。 | 鸿昇缘、CB08 |
| 27 | 休闲椅 | 4把 | 规格：650\*800\*750mm  参数：1.面料：采用优质阻燃布料，无色差，无异味。禁用致癌，致敏及其他染料；  2.海绵：定型海绵，采用密度26Kg/m³高回弹优质定型绵，软硬适中，圆润厚实，回弹性能好，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级36%，压缩永久变形C级7.2%，不变形，阻燃无毒，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动；符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准；；  3.脚架：实木脚。 | 鸿昇缘、GS22 |
| 28 | 洽谈桌 | 2张 | 规格：1400\*700\*750mm 参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准； 2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级； 3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准； 4.金属配件：采用国标五金件。 | 鸿昇缘、CB1470 |
| 29 | 休闲椅 | 8把 | 规格：500\*510\*800mm 参数：1.椅座：一体成型PP材质椅身，增强稳固性与承重能力； 2.脚架：曲木脚。 | 鸿昇缘、GS50 |
| 30 | 等候椅 | 1个 | 规格：1810\*680\*815mm  参数：1.扶手、脚：采用铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理；  2.座背板：座背椅板为PU材质，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.5TMM优质冷轧钢板，专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体；  3.横梁：采用热轧钢厚度1.8MM八角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理；  每个座板宽：517MM。 | 鸿昇缘、GS1810 |
| 31 | 办公桌 | 1套 | 规格：1600\*800\*750mm 参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准； 2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级； 3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准； 4.金属配件：采用国标五金件。 | 鸿昇缘、CB1414 |
| 32 | 文件柜 | 4张 | 规格：900\*400\*1850mm 参数：1.钢板：0.8mm厚国标冷轧钢板加工生产；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀：100h内观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生，100h后划道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，重金属铅、镉、铬、汞含量均＜5mg/kg，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准； 2.工艺：外观焊接光滑平整，牢固，严密；部件经九工位处理后进行流水线静电喷塑； 3.望通管理钥匙功能、专利拉手设计、优质静音滑道； 4.塑粉:采用“阿克苏”国家级认证最新环保型塑粉。 | 鸿昇缘、G09 |
| 33 | 办公椅 | 2把 | 规格：575\*580\*940-1050mm  1、椅背：PP+玻璃纤维，华宇OA-2000(黑色)，幅宽1.50M，主要成分：涤纶.  2、椅座：E1环保衬板，定型海绵厚度45CM/密度（65±5）/硬度（45±5）/颜色（白色），茂功OS-800面料；  3、扶手：PP+GF15%固定扶手.  4、底盘：黑色中班蝴蝶底盘，规格：后仰角度22±2°/手柄弹力调节/一档锁定/底板厚度3.0mm/冷轧钢+塑胶/黑色/烤漆.  5、气压杆：Φ50 100沉口4公分黑色气杆，规格：外管总长195mm行程100双缩40/外管黑色烤漆/棒芯镀铬/3级白头，有效行程100mm，旋转360度.  6、椅脚：340黑色五星脚，PP+GF.  7、脚轮：黑色Ф50骆驼轮.  8、符合GB/T3325-2017 GB18584-2001标准要求,检测内容包括：可溶性铅：≤0.7mg/kg，可溶性镉≤0.7mg/kg, 可溶性铬≤0.7mg/kg,可溶性汞≤0.5mg/kg，金属电镀层抗盐雾应合格. | 鸿昇缘、GS55 |
| 34 | 洽谈桌 | 1张 | 规格：2400\*1200\*750mm 参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准； 2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级； 3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准； 4.金属配件：采用国标五金件。 | 鸿昇缘、CB2412 |
| 35 | 洽谈椅 | 8把 | 规格：575\*580\*940mm  参数：1.黑色尼龙玻纤椅身，配尼龙特网，设有附合人体工程学的弹性自适应的腰靠；  2.PP固定扶手，皮肤贴合更舒适；  3.坐垫定型海绵，采用密度26Kg/m³高回弹优质定型绵，软硬适中，圆润厚实，回弹性能好，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级36%，压缩永久变形C级7.2%，不变形，阻燃无毒，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动；符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准；  4.钢架：黑色喷涂弓形架。 | 鸿昇缘、GS45 |
| 36 | 演讲台 | 1个 | 规格：730\*530\*1150mm 参数：1.三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，环保等级达到国家E1级标准，甲醛释放量0.013mg/m³,含水率6.8％；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板合刨花板》标准； 2.基材：选用E1级刨花板，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，符合国家环保要求，台面厚度为25mm，其余厚度为18mm，表面耐香烟灼烧达到4级，表面耐污染腐蚀达到4级； 3.封边：所有板材均四周封边，无正反面区分，封边厚度为2mm，优质PVC材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；有害物质限量八项可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量均＜5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准； 4.金属配件：采用国标五金件。 | 鸿昇缘、CB7353 |
| 37 | 会议椅 | 80把 | 规格：590\*550\*830mm 1.网布横纵向拉裂强度8kg/cm；横纵向拉断强度12kg/cm，具有较强的延伸性和弹性，轻薄，环保亲肤透气，久坐不闷热； 2.椅背外框和扶手架由全新PU材质注塑而成，扶手可以翻转； 3.椅坐内板用实木9层板压缩而成，木板厚度为16mm左右，含水量≤12°；坐垫海绵由PU材料发泡而成，密度≥40kg/m3，泡绵回弹性可达95%；，久坐不塌；座胶壳由PU材质注塑而成； 4.主体铁架由一根32.3×19.2×1.5圆方管加工而成，表面白色； 5.使用专用的横向连接装置，两张以上的椅子可连接成排；也可前后叠放，便于收纳；适用多种场景； 6.写字板：底座铝合金材质压铸而成，面板由PP+GF材质注塑而成，支架由φ14mm圆钢+40×5mm扁铁加工而成，表面银灰色； 6.材质符合国家环保标准要求，椅子通过BIFMA X5.1破坏性测试。 | 鸿昇缘、GS59 |

注：

1）此表仅供参考，可适当修改。

2）此表适用于采购内容较多时作为附件使用。

技术负责人每页签字：