	项目名称
	河南理工大学服务器及计算机采购

	供货期
	签订合同后30天内
	预算金额
	59.62万元

	质保期
	三年
	安装地点
	采购人指定地点


技术参数：
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数及相关要求

	1
	台式计算机
	17


	1)主流品牌计算机
2）CPU I7-14代及以上处理器，主频≥2.3GHz；
3）内存16GB DDR4或以上
4）显卡：8G独立显卡
5）硬盘：≥512G M.2Nvme固态硬盘
6）显示器：同品牌23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920x1080：
7）网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡*1
8）I/O扩展槽：≥1个PCIe x8，≥2个PCIe x1,≥1个PCI；M.2扩展槽：≥2个M.2；
9）声卡：集成5.1声道声卡；
10）USB接口≥6个
11）预装Windows10或以上版本操作系统 
12）带硬盘分区还原和同传系统，实现系统保护和主机间数据同传
13）包含键盘、鼠标套装
14)配合其他厂商免费安装应用软件或硬件

	2
	服务器
	1
	1. 标准 4U 机架式服务器，配置原厂静态/动态导轨，具备优化风道设计，支持高功耗组件散热。

2. 配置：实配 2 颗 Intel Xeon Platinum 8358P 处理器。单颗核心数≥32 核，主频≥2.6GHz。支持英特尔® 第三代至强® 可扩展处理器（Ice Lake 架构），支持 3 条 UPI 互联，单颗 TDP 支持 270W 及以上。

3. 配置：实配16根64GB DDR4 内存。频率≥3200MHz，支持 ECC 纠错技术。

4. 配置：实配4张 NVIDIA RTX 5090 图形加速卡。显存：单卡显存≥32GB。服务器需支持全高全长双宽 PCIe 接口 GPU 卡，支持 4 卡直通设计。

5. 高速存储：实配≥2块960G SSD、≥4块8TB SATA 企业级硬盘。插槽支持：机箱前置支持≥24个2.5寸或12个3.5寸硬盘位，支持热插拔；

6. 电源：实配4颗 2000W冗余电源，支持 1+1 或 N+N 冗余，支持热插拔。散热：配备高性能冗余风扇模组，支持智能温控调速。

7. 操作系统：支持Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu Linux、CentOS等主流操作系统。配置独立远程管理芯片，支持 Web 界面管理。

8. 配合其他厂商免费安装应用软件或硬件。



