河南理工大学高性能计算平台项目

变更内容对照表

(项目编号：豫财招标采购-2026-899)

	序号
	章节位置
	原采购信息内容
	变更后

	1
	第六章 项目需求及技术要求 二、技术要求 包1：智算中心建设项目 10 技术服务
	★1、AI计算使能服务：算力服务器厂商需提供模型部署与调测支持，智算软件栈开发支持，智算软件栈开发赋能服务，提供≥90人・天。
	★1、AI计算使能服务：投标人或服务器厂商需提供模型部署与调测支持，智算软件栈开发支持，智算软件栈开发赋能服务。

	2
	第七章 评标方法和标准 二、评分标准 包1：智算中心建设项目 商务部分 售后服务方案及承诺
	投标人提供售后服务方案及承诺（需提供承诺书），包括但不限于：AI计算使能服务、售后服务内容、售后服务机构组成、服务响应时间、问题解决时间、售后服务流程等。

投标人对每项内容论述详细,完全贴合项目采购需求的，且承诺1小时内对维修要求及设备问题响应并提出解决方案、2小时内到达现场提供技术支持、解决问题不超过12小时、每年进行巡检4次以上、提供AI计算使能服务90人/天以上的，得3分；

投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述,或内容未包括具体细节的，且承诺1小时内对维修要求及问题响应并提出解决方案、3小时内到达现场提供技术支持、解决问题不超过12 小时、每年进行巡检3次以上、提供AI计算使能服务60人/天以上的，得2分；

投标人提供的内容不完整存在明显缺陷的，且承诺2小时内对维修要求及问题响应并提出解决方案、4小时内到达现场提供技术支持、解决问题不超过24小时、每年进行巡检2次以上、提供AI计算使能服务30人/天以上的，得1分；

未提供相关内容的得0分。
	投标人提供售后服务方案及承诺（需提供承诺书），包括但不限于：售后服务内容、售后服务机构组成、服务响应时间、问题解决时间、售后服务流程等。

投标人对每项内容论述详细,完全贴合项目采购需求的，且承诺1小时内对维修要求及设备问题响应并提出解决方案、2小时内到达现场提供技术支持、解决问题不超过12小时、每年进行巡检4次以上的，得3分；

投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述,或内容未包括具体细节的，且承诺1小时内对维修要求及问题响应并提出解决方案、3小时内到达现场提供技术支持、解决问题不超过12 小时、每年进行巡检3次以上的，得2分；

投标人提供的内容不完整存在明显缺陷的，且承诺2小时内对维修要求及问题响应并提出解决方案、4小时内到达现场提供技术支持、解决问题不超过24小时、每年进行巡检2次以上的，得1分；

未提供相关内容的得0分。

	3
	第七章 评标方法和标准 二、评分标准 包1：智算中心建设项目 商务部分 供货保障
	为防止因投标产品价格涨幅带来的供货问题，需提供服务器供应商针对本次招标项目出具的供应保障函，内容须明确保障本次招标采购的服务器的供应。

提供供应保障函，得2分，未提供不得分。
	为防止因投标产品价格涨幅带来的供货问题，需提供投标人针对本次招标项目出具的供货保障承诺函，内容须明确承诺保障本次招标采购的服务器的供应。

提供承诺函，得2分，未提供不得分。

	4
	第六章 项目需求及技术要求 二、技术要求 包2：实验室智能管控平台（二期）项目 1系统软件
	★9、系统应用软件应当逻辑清晰、权限划分明确，界面简洁，操作便利，与学校现有实验室安全综合信息平台数据顺利对接，相关功能运行正常,须提供实验室管控系统或实验室物联网管理与控制类似软件著作权证书以及具备检验检测机构资质认定专业软件测评第三方机构出具的软件产品测评报告，测评报告符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》要求，覆盖实验室环境监测、视频监控与行为识别、门禁管控或人员准入等核心业务功能性、可靠性、安全性、兼容性等测试维度，报告名称对应投标产品名称及版本号，投标文件中提供测评报告完整扫描件。

提供供应保障函，得2分，未提供不得分。
	▲9、系统应用软件应当涵盖实验室环境监测、视频监控与行为识别、门禁管控或人员准入等，符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》要求（投标文件中提供承诺函）。

	5
	第六章 项目需求及技术要求 二、技术要求 包2：实验室智能管控平台（二期）项目 2应用服务器
	★ 1、配置≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz线程数≥16线程，处理器需符合GM/T0028《密码模块安全技术要求》。
	★ 1、配置≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz线程数≥16线程。

	6
	第六章 项目需求及技术要求 二、技术要求 包2：实验室智能管控平台（二期）项目 286 KVA UPS电源
	1、额定容量：≥63KVA；额定电压220Vac，额定频率50Hz。
	1、额定容量：≥6KVA；额定电压220Vac，额定频率50Hz。

	7
	第八章 政府采购合同 十五、合同生效及其它
	3.供方应当在本合同签订时向需方提供本合同总价款10%的履约保函。
	3.供方应当在本合同签订时向需方提供本合同总价款5%的履约保函。

	8
	第六章 项目需求及技术要求 二、技术要求 包2 9 热成像摄像机
	▲11、设备需通过高温试验：温度85±3℃，持续时间不低于2h，样机处于工作状态；低温试验：温度-60±3℃，持续时间不低于2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作。
▲12、支持视频智能编解码压缩技术和双光融合显示功能，可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息。
	▲11、设备需通过高温试验：温度85±3℃，持续时间不低于2h，样机处于工作状态；低温试验：温度-60±3℃，持续时间不低于2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作。支持视频智能编解码压缩技术和双光融合显示功能，可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息。

（后面技术参数序号依次进行修改）




