[bookmark: OLE_LINK6]民政学院阶梯教室设备一批采购需求
质保期：3年；
供货期：合同签订后20日历日内；
供货地点：民政学院实训楼1楼；

[bookmark: _GoBack]二、采购需求
	序号
	设备名称
	数量/单位
	技术参数及相关要求
	推荐品牌型号

	1
	LED显示屏
	1/套
	1. 屏幕尺寸：尺寸5.12m*2.4m，面积12.28平方米；  
2. 像素间距：≤2.5mm；
3. 对比度：≥10000: 1 ；
4. 可视角度（水平/垂直）：≥175°/ 175°；
5. 灰度等级：16Bit; 刷新率（Hz）：3840Hz 可调；
6. 接插件要求：采用镀金工艺，镀层厚度≥1um；
7. 防蓝光：蓝光辐射功率≤0.11W/㎡·sr·nm；符合RG0 无危害。
8. 具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB等不同色域标准的图像处理能力，具备12位4：4：4 超高清视频源画质处理能力，具备HDR高动态色彩处理能力，具备YUV、RGB、sRGB、Adobe RGB、XYZ等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力；
9.具备GAMMA校正技术； 
10. 电磁兼容性符合GB/T 9254.1-2021，Class B标准。
11. 表面具备浸水防水，液体水泼洒到LED表面不会对显示产生影响；正面X7级防水；LED表面硬度测试：具备HRC3级硬度。
14. LED 视频显示系统电源线、网线及敷设，含所需电源卡，接收卡，视频处理器，钢结构等辅材。
	海信、HMB2.5G


	2
	互联黑板
	1/套
	硬件参数
1、结构：产品为上下推拉结构；安装有EVA减震缓冲块。
2、由2块绿板且全部带有板书同屏功能及显示设备组成。
3、书写面板：采用烤漆绿板，板面厚度≥0.3mm，整板无拼接；硬度：铅笔硬度≥9H；
4、粘结剂：采用无苯胶；游离甲醛释结果≤0.01g/kg；
5、边框材质：采用铝合金型材，表面氧化、磨砂涂层处理。
6、同步装置：黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计；滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动。
7、传动连接：采用直径3mm钢丝绳或链条。
二、软件参数
1.网络模式：支持安装包，可搭配公众号、小程序和在线版webapp同步使用；
2.连接方式：互联黑板只需通过一根USB线与计算机主机相连接；
3.同步显示：将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，将书写的内容时时同步到教学显示屏上；
4.智能识别：①不需要手动选择设置，自动识别书写笔尖的粗细变化；②软件可以设置书写笔及板擦的临界范围，自动被识别为板擦，无需手动选择设置；
5.多块黑板位置+左右物理快捷键，可视化排序设置；
6.支持网络模式录课，下课弹窗扫码带走课程；
7.笔粗显示调整：可以通过软件设置数字化后的板书粗细；
	科达、定制

	3
	触控一体机
	1/套
	1. 外观结构：整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。
2. 液晶屏显示尺寸≥65英寸；显示比例：16:9；可视角度≥178°；分辨率≥3840×2160；灰阶等级≥256级，A级标准；采用全贴合工艺。
3. 对比度≥5000:1；色域覆盖率（NTSC）≥95%；色域覆盖率（sRGB）≥130%；整机待机状态下节能≥99.8%；亮度均匀性≥90%；产品使用时屏幕亮度≥500cd/㎡；待机功率≤0.5W。
4. 整机自带安卓系统，安卓版本≥Android14 ， RAM≥4G，ROM≥64G。
5. 采用红外触控方案，全通道支持≥55点触控。
6. 使用ISO12233标准分辨率测试卡的4K显示分辨率≥1800线。
7. 整机硬件低蓝光背光技术，蓝光防护符合IEC/TR 62778标准，等级为RG0级。
8. 整机底部左右对称设计两组阵列孔，内置≥2.2声道音响，总额定功率≥70W。
9. 具备至少前置三路USB3.0，一路Type-C。
10. 整机提供侧置1路Touch USB，1路USB3.0，2路HDMI输入（其中1路HDMI支持ARC），1路line out，1路RJ45以太网口，1路串口（RS232）。
11. 前置物理按键≤3个，支持一键亮/息屏、一键整机开关机、一键电脑开关机。
12. 内置≥WiFi6模块，支持2.4G/5G双频，蓝牙支持≥Bluetooth 5.4标准，支持一网通功能。
13. 整机支持设置开机锁、触控锁、主题切换锁、设置菜单锁、USB存储锁、安装/卸载应用锁、本机账号管理锁、一键还原锁、恢复出厂锁等。
14. 整机可通过一键电脑还原功能，不使用物理按键对电脑进行系统还原，设置时弹出确认提示窗口。
15. 支持Miracast协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可实现无线投屏。
16. 整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕黑色部分即可恢复全屏显示。
17. 整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式。
18. 支持低蓝光护眼模式、舒适护眼模式。舒适护眼支持：文本护眼、书写护眼、笔墨护眼、绘画护眼、自定义护眼、无六种模式，其中，自定义护眼模式支持纹理选择，分别支持选择水纹、木纹、花纹、石纹，并支持对纹理透明度、纹理对比度、纹理密度、纹理色温进行设置。
	海信、65WR32FC

	4
	操作电脑
	2/台
	1.CPU：≥Intel酷睿I5-14400处理器 ；
2.主板：主板自带DP、HDMI接口；
3.内存：16GB DDR4，2个内存插槽最大支持64GB；
4.硬盘：≥512G SSD；
5、网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；
6、显卡：集成显卡；
5.扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1、3个M.2接口；
6.接口：11个USB接口，其中前置不少于4个USB 3.2 Gen 1、后置不少于4个USB 3.2 Gen 1、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口，1个RJ45接口；
7.声卡：集成5.1声道声卡（提供前2后3音频接口）；
8.显示器：≥23.8英寸 显示器，分辨率1920*1080，；
9.机箱：标准立式机箱，顶置电源开关键，方便使用；
10.电源：≥500W；
11.键鼠：防水键盘；
12.系统：出厂预装win11操作系统；
13.安全应用：可通过bios将USB端口设置为仅识别键盘鼠标，不识别存储设备，且每个USB端口在BIOS有单独控制开关；
14.服务：提供原厂整机三年保修、三年上门服务；
	定制

	5
	专业级4K录播主机
	1/台
	1.硬件一体化设计，完成视频录制、教师、学生跟踪拍摄，同时支持直播、点播、导播、存储、切换、视音频编码等功能。
2.采用国产化嵌入式ARM架构，内置Linux操作系统，功耗不高于20瓦，220V供电，支持7*24小时长时间运行。
3.视频IO接口：支持720P、1080P、4K等信号输入；系统具备≥2路HDMI视频输出接口，可输出导切PGM画面和教学电脑环出画面。
4.音频接口：支持≥4路RJ45形态全向麦克输入接口，具备48V幻像供电；支持≥2路Linein线路输入音频接口，和≥2路LineOut线路输出音频接口，满足教室的拾音与混音需求。
5.控制串口：支持≥2路RS232串口，支持≥2路RS485串口，用于中控等外部设备连接。
6.USB接口：支持≥3个USB接口，要求其中至少具备2路USB3.0接口。
7.UVC接口：支持≥1个Type-c接口，支持UVC标准协议，用于输出综合导切的视频信号。
8.网络接口：支持≥4路RJ4510M/100M/1000M自适应网络接口，其中1路用于系统网络连接；另外3路可接入POE摄像机，并支持对摄像机的供电、视频传输、云台控制。
9.主机存储：提供≥2TB硬盘，支持存储H.264/AAC的MP4视频格式。
10.信息显示屏：具备2.0英寸真彩显示屏，能够实时显示系统版本、设备IP地址、工作状态、音频输出电平等信息。
	中广上洋、SoClassL20

	6
	4K智能录播系统
	1/套
	1. 软件系统运行于Linux的嵌入式录播管理系统内部，出厂即安装于录播主机内；录播主界面实时显示录制状态、录制时长、剩余可录制时长、CPU、内存、网络占用率等设备状态信息。
2.软件性能：支持≥8路高清视频的实时预览显示、直播输出监视。
3.4K接入性能：支持≥5路3840*21604K分辨率视频同时接入并预览，其中≥4路摄像机信号，≥1路教师机信号。
4.录制模式：包含单流单画面的电影模式和多流多画面的资源模式供用户选择，支持保留更多的素材。
5.支持网络导播、手机导播等多种导播方式，支持在教师机上安装录播教学助手软件，进行APP导播和文件的下载。
6.B/S架构网络导播：通过谷歌、edge、遨游、360、QQ等主流浏览器，使用网络方式登录主机，进行相关的操作；
7.视频特技：支持23种以上可选布局模式，并支持用户自定义设置；14种以上转场特效。
8.课件自动侦测触发：可智能识别课件电脑“键鼠触发”和“图像变化”，并将画面自动切换到主输出画面，并可自定义信号呈现保留时间及侦测灵敏度。
9.音频处理：具有良好音频处理功能。保证本地音频采集及远程互动音频效果，具备回声抑制（AEC），自动降噪（ANS），自动增益（AGC）等功能，并可独立配置。
10.内置导播台：系统内置导播台功能，支持鼠标控制摄像机云台方向调节。
11.特效保持：支持设定好的视频效果，例如校标、特技等内容，在系统重启后，仍然保持样式。
12.课件侦测：课件自动侦测触发：可智能识别课件电脑“键鼠触发”和“图像变化”，并将画面自动切换到主输出画面，并可自定义信号呈现保留时间及侦测灵敏度。
13.直播功能：支持标准RTMP推流协议，支持面向≥3不同的站点同时直播。
14.智能拆条：支持基于教学PPT的教学视频自动拆分功能，根据教师电脑通道的PPT标题，自动拆分条目，并识别成文字并记录时间点，每页PPT的标题文字作为1个知识点。
15.后期编辑：在录制时能同步记录镜头导切点信息，并生成用于后期剪辑的故事板文件；使用非编进行剪辑时。
16.监控功能：支持对任意一路摄像机监控信号天24小时不间断本地录制；支持自定义视频存储周期，保存时间≥180天；监控功能支持手动开启或开启自启动，并支持用户在网页端读取回放。
17.系统支持扩展Ai语音分析功能，系统可实时与服务器进行数据交换，同步进行语音识别，并将识别的结果以标准字幕文件进行存储，在后期可以与课程视频同步导入到编辑系统加以利用。
	中广上洋、SoClassL20-SW

	7
	4K双目云台教师跟踪摄像机
	1/台
	1.采用1/2.5英寸、最大800万像素的高品质UHDCMOS传感器，可实现4K(3840x2160)分辨率。
2.一体化集成设计，可输出全景和特写多路高清视频。
3.智能教学跟踪，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，装配不同的摄像头，实现各种场景下跟踪需求。
4.特写镜头， 800万的4K超广角镜头，12倍光学变焦，71°广角镜头。
5.全景镜头，配备48°定焦镜头，镜头视角可可上下调节（-15°~+15°）。
	中广上洋、SoCam-AG40KT

	8
	4K双目云台学生跟踪摄像机
	1/台
	1.采用1/2.5英寸、最大800万像素的高品质UHDCMOS传感器，可实现4K(3840x2160)分辨率。
2.一体化集成设计，可输出全景和特写多路高清视频。
3.智能教学跟踪，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，装配不同的摄像头，实现各种场景下跟踪需求。
4.特写镜头， 800万的4K超广角镜头，12倍光学变焦，71°广角镜头。
5.全景镜头，配备48°定焦镜头，镜头视角可可上下调节（-15°~+15°）。
	中广上洋、SoCam-AG40KS

	9
	全景4K摄摄像机
	2/台
	1、1/2.5英寸、最大800万像素传感器，可实现4K(3840x2160)分辨率图像。向下兼容1080P、720P等多种分辨率。
2、20x光学变焦60°广角镜头。
3、支持20x光学变焦。
4、内置电动机械云台，水平转动范围可达±170°，转动速度范围为1.7°～100°/s；垂直转动范围可达-30°～90°，转动速度范围为1.7°～69.9°/s。
5、HDMI2.0接口。
6、多种控制方式，可使用RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制。
	中广上洋、SoCam-AV60

	10
	数字音频处理套装
	1/套
	 1、2路平衡式麦克风输入，支持48V幻象供电。
2、1路外接无线麦输入、2路线路输入、3路线路输出，采用3.5mm接口；
3、1个USB2.0 A型接口，支持双向音频数据传输，也可外接配置电脑，进行可视化软件配置；
4、2个话筒输入音量调节旋钮；
5、1个RS-232串口，可外接控制终端；
6、1个RESET按键，用于恢复默认出厂设置。
	中广上洋、RC0606

	11
	智能音频主机
	1/台
	具备2路MIC平衡信号专用输入凤凰接口；
每路MIC信号接口独立提供6V供电；
具备1组立体声LINE信号输入凤凰接口；
具备1组立体声MUSIC信号输入凤凰接口；
具备1组立体声录音信号输出RCA接口；
所有输入输出接口均具备独立音量调节功能；
LINE和MUSIC总音量前面板可调，且不能影响其他输入信号；
前面板除总混合输出音量调节旋钮外，其他调节旋钮均为暗藏式旋钮；
具备录音输出电平高低调节功能；
	雅克、TDA1410

	12
	智能锁无线话筒管家
	1/支
	1、输出阻抗：250Ω±30% (at 1KHz)；
2、灵敏度：-35dB(7.9mv 0dB=1V/Pa at 1KHz)；
3、频率响应：20HZ～20KHZ
4、尺寸：长140mm;直径22mm
5、最大声压级：135dB SPL
6、信噪比(SNR)：≥80dB
	雅克、MRF912

	13
	专业全频音箱
	4/只
	1、频率响应：100Hz～20kHz
2、额定阻抗：6Ω
3、灵敏度：90 dB
4、功率匹配：10～80W
5、高保真5”低音 + 3”高音
	雅克、MX5

	14
	三模合一无线教学话筒
	1/支
	1、2.4G、IR红外两种自动对频方式；
2、48K,16bit，30~20KHz宽频响；
3、无线充电，放下充电，拿起讲话；
4、锂电1200mA或以上；
5、能充电管理，具备无线充电功能，零电池维护；
6、工作时间不少于8小时；
	雅克、TPM910T

	15
	吊麦
	2/支
	1.集成供电、数据中继、音频解码功能，适配分布式无线话筒系统
2.具备24V/2A供电输出，满足无线话筒整套供电需求
3.支持RS232数据格式转换输出
4.配置RJ45网口实现信号中继，可对接后端扩声设备
5.音频输出：1组平衡音频、1组RCA莲花、1路6.3音频接口
6.接口配置：RJ45×1、24V供电口×1、RS232×1、多路音频输出
	雅克、TZ-MIC1

	16
	机柜式融合终端
	1/台
	1、终端机柜式和无风扇设计，＜1.5U，采用国产CPU。集成强电控制、音频矩阵、视频矩阵、USB、串口通信、交换机、DC供电功能。
2、具备物联接口，千兆交换机≥6口，≥4路POE，≥6路VLAN。数字功放≥2×50W，3.5音频输入≥1路，3.5mm音频输出≥2路，幻象供电麦克风输入≥1路。HDMI全交叉视频矩阵≥4*4，≥4路输入和≥4路输出，支持分辨率预置和音频传输选择。RS232接口≥6路，RS485接口≥2路，USB接口≥2路（可接USB转串口分配器并在平台端显示资源接口）。IO输入≥1路。IO干接点输出≥1路，支持常闭或者常开接入。DC12V/5V输出≥1路。
3、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、组播、单播等任意网络结构，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。
4、采用工业级国产CPU，采用ARM嵌入式芯片平台,LINUX操作系统。
5、可接入无线/有线物联网关，控制无线协议物联模块。支持物联灯光模块、风扇模块、窗帘模块、红外模块、插座模块、门禁模块、幕布模块的接入。支持≥50路物联接入，可独立或批量控制。
6、支持远程对设备及物联设备的手动、定时集控管理（设备的开关机、电源输出的开关等）。通过平台软件或者搜索软件进行配置，局域网内可远程和批量配置。
7、软件采用可编程设计，支持端口自定义属性，将端口关联控制，实现联动管理。支持软件可编程功能，预置多套风格模板，无需关机即可切换。
8、内置强电智能管理，≥3路独立可编程电源输出，采用国标电源插口，每路负载电流≥10A。支持自定义设置电源输出方式，可与投影仪、幕布、显示器、大屏、屏蔽仪、电脑、录播等设备自定义选择。
9、终端通过网络或串口对外接电脑进行开关机控制，电脑状态实时反馈到设备面板控制界面和后台管理平台。
10、支持模型配置功能，支持设备模型自定义关联添加或删除，终端同步更新，支持多设备关联控制，设备管理数量≥60个。支持自定义场景配置，每台终端可定义≥10个教学场景，不同教学场景可联动不同的教学设备及物联设备。
11、终端采用AC220V供电方式，软件采用可编程设计，支持端口自定义属性，将端口关联控制，实现联动管理。
	佳石、RC-100A
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	液晶触控面板
	1/套
	1、终端一体化设计，采用国产CPU，无风扇设计。集成液晶触摸屏、IC卡刷卡、IP对讲、人脸识别、摄像头扫码、二维码扫码、无线物联网关、音频矩阵、音频广播、音频编码、广播备份、USB、串口通信、交换机（支持POE供电）、DC供电功能。
2、设备面板与中控功能融合一体化设计，支持壁挂、嵌入、桌面安装。触摸屏尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1200×1920。≥2路千兆网口，1路支持POE。3.5mm音频输入≥1路，3.5mm音频输出≥1路。RS232接口≥3路，RS485接口≥1路，TYPE-C≥1路（可接USB转串口分配器并在平台端显示资源接口），DC12V/5V供电输出，12V/5V采用同一端口。
3、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、组播、单播等任意网络结构，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。
4、采用工业级国产CPU，LINUX操作系统，处理器采用Cortex A55四核64位，主频≥1.8G。内存LPDDR4≥2GB，存储EMMC≥32GB。实现网络融合功能，IP广播、物联网关、中控等功能运行于同一系统，使用同一IP地址。
5、集成无线物联网关功能，可接入无线协议物联模块。支持物联灯光模块、风扇模块、窗帘模块、红外模块、插座模块、门禁模块、幕布模块的接入。支持≥50路物联接入，可独立或批量控制。
6、支持远程对设备及物联设备的手动、定时集控管理（设备的开关机、电源输出的开关等）。
7、支持与录播系统对接，操作面板实现录播系统的控制功能（开始、录制、暂停等定制功能），液晶面板能实时查看录播画面、录播状态、录制状态、录制时长。
13、提供键盘功能，可通过面板修改设备IP地址、服务器IP地址。
	佳石、RC-200C
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	智能开关
	2/台
	1、单火/零火供电，最大电流10A，总负载功率≤1000W，单路负载功率≤300W。
2、标准86型安装方式，外盒材质采用阻燃PC，尺寸86MM*86MM*34MM。
3、按键开关，最大支持3路电源输出
	佳石、FT-SWWX
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	电源时序器
	1/台
	8路电源时序器
	迪科、DT-SX801

	20
	联排座椅
	120/套
	联排座椅
	定制
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	智慧讲台
	1/张
	1．产品的整体尺不小于1100*650*1042mm；桌面离地高度不小于900mm；（公差±10mm）；
2．桌面和围边采用高密度中纤板，密度≥780kg/m³，厚度≥18mm；采用三聚氰贴面，PVC塑胶条封边，防水防静电，硬度高；
3．下层主体采用钣金材质，经高精度数控机床加工而成，采用酸洗磷化喷涂工艺表面处理，喷涂户外粉，200℃高温烘烤成型；
4．桌面标配≥21.5寸触摸显示屏。
	海信、HTBL3E-B
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	空调
	2/台
	空调类型：立柜式
冷暖类型：冷暖电辅  
空调匹数：3P
能效等级：一级能效
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]格力、KFR-72LW/(72536)FNhAg-B1JY01
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	系统集成
	1项
	系统线材、安装附件、辅材、设备安装调试培训等。
	定制



