河南理工大学网上商城项目采购申请表

一、基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 光纤通信验室设备更新及射频技术实验室持续建设设备 |
| 申请单位 | 物电学院 | 预算金额（元） | 39.616万 |
| 供货期 | 7天 | 质保期 | 五年 | 安装地点 | 物电学院实验室 |
| 采购需求（如果采购清单较多，可附表。） | 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数及相关要求 | 品牌型号 |
| 1 | 见附表 |  |  |  |

二、采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量/单位** | **技术参数及相关要求** | **品牌型号** |
| 1 | 计算机 | 64台 | 基本要求1.CPU:不低于NewCoreI5-12500(3.3G/6核)2.主板：不低于Intel Q670 3.内存：≥ 16G 4.声卡：集成5.硬盘：≥256GSSD+1TB SATA 7200rpm硬盘 6.显卡：≥4G独立显卡7.显示器：≥23.8英寸显示器8.键盘、鼠标：USB键盘，USB鼠标9.接口：前置4个USB接口，1个耳机/麦克风接口；后置1 个音频输出端口，1 个 RJ-45，1个HDMI，1个DP，5个USB接口10.电源：≥260W 静音设计电源11.机箱：标准立式机箱，体积≤16L(15.5cm\*30.8mm\*33.7mm).12.网卡：集成千兆自适应以太网，支持双以太网卡其他要求：1.内存≥2个内存插槽2.扩展槽：≥1\*PCI,≥2\*M.2, ≥1\*PCIEx16，≥1\*PCIEx13.主板支持硬盘还原保护，网络同传4.计算机设备需要与光纤通信验室设备相兼容，满足设备通信接口使用需求。5.提供厂商的售后服务承诺函。 | 惠普ProTower480G9PCIDesktopPC-2A03525805A或惠普 Pro Tower 480 G9 PCI Desktop PC-2A03605805A（23.8英寸）、戴尔 OptiPlex 5000-370513 |