河南理工大学网上商城项目采购申请表

一、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 安全楼北侧4/5层实验室空调系统 | | | | | | | | |
| 申请单位 | 安全科学与工程学院 | | | | 预算金额（元） | | 21万 | | |
| 供货期 | 2个月 | | 质保期 | | 2年 | | 安装地点 | 安全学院北侧4/5层 | |
| 采购需求  （如果采购清单较多，可附表。） | 序号 | 设备名称 | | 数量/单位 | | 技术参数及相关要求 | | | 品牌型号 |
| 1 | 嵌入式空调 | | 21（台） | | 5匹天花机中央空调具体参数：   1. 冷暖方式：冷暖 2. 控温方式：遥控器+线控器 3. 能效比：≥2.9 4. 额定制冷量：≥12000w 5. 额定制热量：≥13500w 6. 电辅热：≥1900w 7. 电源规格（PH-V-Hz）：3-380-50 8. 内机噪音：≤49dB 9. 外机噪音：≤58dB   10.循环风量：≥2000m3/h  备注：一共15个房间安装21套天花机中央空调，具体安装位置根据实际天花吊顶预留位置确定，每套含一个主机、一个天花机，另外包含相应的安装费、加长铜管费用、高空作业费、开槽封槽及打孔费。 | | | 格力 |

二、采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量/单位** | **技术参数及相关要求** | **品牌型号** |
| 1 | 嵌入式空调 | 21（台） | 5匹天花机中央空调具体参数：   1. 冷暖方式：冷暖 2. 控温方式：遥控器+线控器 3. 能效比：≥2.9 4. 额定制冷量：≥12000w 5. 额定制热量：≥13500w 6. 电辅热：≥1900w 7. 电源规格（PH-V-Hz）：3-380-50 8. 内机噪音：≤49dB 9. 外机噪音：≤58dB   10.循环风量：≥2000m3/h  备注：一共15个房间安装21套天花机中央空调，具体安装位置根据实际天花吊顶预留位置确定，每套含一个主机、一个天花机，另外包含相应的安装费、加长铜管费用、高空作业费、开槽封槽及打孔费。 | 格力 |